## Scheiben #### Auswechseln der Windschutzscheibe (Fortsetzung) | 20-20 |

Die seitlichen Gummiwülste (A), den unteren Gummiwulst (B) und die Befestigungselemente (C) wie dargestellt an der Innenseite der Windschutzscheibe (D) festkleben: Gummiwulst und Befestigungselemente auf die Ausrichtmarkierungen (E) ausrichten Die Windschutzscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. |  | Die Zierleiste (A) mit Klebeband (B) an die obere Windschutzscheibenkante (C) ankleben: Die Ausrichtmarkierung (C) der Zierleiste auf die Ausrichtmarkierung (E) der Windschutzscheibe ausrichten. Die Windschutzscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. Nach den Aufsetzen der Zierleiste die Dichtung (F) auf beiden Seiten der Zierleiste ankleben. Sicherstellen, daß die Dichtung mit der Kante des Gummiwulstes (G) bündig ist. Die Clips (A) und Halter (B) an der Karosserie anbringen. Lage der Befestigungselemente A : Clip, 2 B : Halter, 10