## Verglasung #### Windschutzscheibe austauschen (Fortsetzung) | 20-15 |

Windschutzscheibe in die Öffnung einsetzen und mittig ausrichten. An Windschutzscheibe und Karosserie mit einem Fettstift an den vier gezeigten Stellen Ausrichtmarkierungen (A) anbringen. Die Windschutzscheibe nicht dort berühren, wo Kleber aufgebracht werden soll. Windschutzscheibe abnehmen. |  | Mit einem Schwamm wie gezeigt ein wenig Glasgrundierung auf die Kante der Windschutzscheibe (A) zwischen Gummileisten (B) und Formteil (C) auftragen. Anschließend die Grundierung mit Gaze oder Mull leicht abwischen. Glasgrundierung auf das Formteil auftragen. Keine Karosseriegrundierung auf die Windschutzscheibe auftragen, und die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht vertauschen. Grundierte Flächen niemals mit der Hand berühren. Falls dies geschieht, haftet die Windschutzscheibe nicht richtig, was zu Undichtigkeit der eingebauten Scheibe führen kann. Die grundierte Fläche von Wasser, Staub und schleifenden Stoffen frei halten. Schraffierter Bereich: Glasgrundierung hier auftragen. a a a