## Karosserielack #### Behandlung der Metallfläche (Fortsetzung) | 6-7 | Auftragen des Grundlacks

Die Lackschicht an den Übergängen verschleifen. Die Fläche, auf die Karosseriefüller aufgetragen wurde, abschleifen, bis die korrekten Abmessungen erfüllt werden.
Einen doppeltwirkenden Schleifer mit 240er~320er~400er Schleifpapier verwenden.
Karosseriefüller Verschleifen der Übergänge Blasen mit Luft/Entfetten
Alkohol, Wachs und Silikonentferner verwenden.
Auch die Flächen reinigen und entfetten, auf die das Abklebeband geklebt werden soll. |  | Abkleben Den Bereich rund um den Lackschaden weitflächig abkleben, um Überspritzen auszuschließen.
Abklebeband und Papier verwenden.
Aufsprühen des Füllers Den Füller auf eine Fläche aufsprühen, die breiter ist als die mit Karosseriefüller besprühte Fläche und die freiliegende Fläche der Lackschicht. 2~3 Schichten aufsprühen, um eine Dicke von 30 Mikrometern zu erhalten.
Einen 2-Komponenten-Urethan-Füller und eine Spritzpistole verwenden. Dem Füller im korrekten Verhältnis Additiv und Lösungsmittel beigeben. Die Anweisungen des Herstellers des Füllers befolgen.
Füller Trocknen Nach dem Aufsprühen den Füller 5~10 Minuten lang an der Luft trocknen lassen, dann mit Infrarot-Lampen oder einem Industrietrockner ofentrocknen. ZUR BEACHTUNG: Bezüglich der Trocknungszeit die Anweisungen des Herstellers des Füllers befolgen.