## Sitze #### Aus-/Einbau des Rücksitzes - Umlegbarer Sitz | 20-95 |

ZUR BEACHTUNG: Die Karosserie nicht verkratzen und die Sitzbezüge nicht zerreißen.

Den Rücksitz wie dargestellt ausbauen.

Der Einbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Vor dem Anbringen von Rücksitzlehne und Sitzpolster sicherstellen, daß die Rücksitzgurte und der Beckengurt nicht verdreht oder geknickt sind.
- Beim Einbau des Sitzpolsters die Gurtschlösser durch die Schlitze im Sitzpolster stecken.
- Sicherstellen, daß die Sitzlehnen-Verriegelungen sicher eingerastet sind.

  Lage der Befestigungen
  A : Schraube, 1 | B : Schraube, 2 | C : Schraube, 2 | D : Schraube, 1
  | HAKEN HAKEN Aus dem Kofferraum lösen HAKEN GELENKHALTER LINKE SITZSEITENAUFLAGE BUCHSE CLIP MITTLERER SITZGURT (bei einigen Modellen) Den Gurt aus der mittleren Gurtführung herausnehmen. SICHERHEITSGURTSCHLOSS CLIP HAKEN SITZPOLSTER RECHTE RÜCKENLEHNE RECHTE SITZSEITENAUFLAGE BUCHSE BUCHSE