## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-11 |

Den Motor mit einem Wagenheber abstützen und einen Holzblock unter die Ölwanne legen. Die obere Halterung ausbauen. Den Deckel (A) abbauen und dann den Auspuffkrümmer (B) ausbauen. |  | Den Ansaugkrümmer abbauen. Die vier Zündspulen ausbauen. Die Gaszugklemmen (A) und den Kabelbaumhalter (B) vom Zylinderkopfdeckel abmontieren.

a a a