## Ventilgehäuse #### Zerlegung, Überprüfung und Zusammenbau des Hauptventilgehäuses (Fortsetzung) | 14-184 |

Schnittdarstellung

FEDERDATEN

Nr. | Feder | Sollwert (Neu) - Einheit: mm
Drahtdurchmesser | AD | Ungespannte Länge | Windungen
(1) | Entlastungsventilfeder | 1,1 | 8,6 | 37,1 | 13,4
(2) | Modulatorventilfeder | 1,4 | 9,4 | 33,8 | 10.9
(3) | CPB-Ventilfeder | 1,0 | 8,1 | 40,9 | 16.2
(4) | Schaltventilfeder 1. – 2. Gang | 0,9 | 7,6 | 41,3 | 16.3
(5) | Blendensteuerventil 2. Gang | 0,7 | 6,6 | 34,8 | 22.0
(6) | Servosteuerventilfeder | 1,0 | 8,1 | 52,1 | 20.8