## Schiebedach #### Einstellen der Glasscheibenhöhe | 20-52 | Auswechseln der Glasscheibe

3. Das Dachblech (A) muß um den gesamten Umfang herum mit der Scheibendichtungsleiste (B) bündig sein, mit einer Toleranz von 2+0.5/-1 mm. Andernfalls folgende Einstellung vornehmen: Die Halterabdeckung auf allen Seiten abnehmen. Die Muttern (A) lösen und die Scheiben (B) zwischen dem Glasrahmen (C) und der Glashalterung (C) auf allen einsetzen. Scheibenstärke: max. 2 mm vorne und hinten Nach vorne Bei Bedarf auf der anderen Seite wiederholen. |  | Die Glasscheibe ganz schließen. Den Sonnenschutz ganz zurückschieben. Die Schrauben (A) herausdrehen, dann die beiden Halterabdeckungen (B) abnehmen. Die Muttern (C) und die Scheiben (D) aus den beiden Glasscheibenhalterungen (E) herausnehmen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 2 | C : Mutter, 4
Die Glasscheibe (A) durch Anheben entfernen. Dabei das Dachblech nicht beschädigen. Die Glasscheibe in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen und die Glasscheibenhöhe entsprechend einstellen. Auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. Dazu einen Wasserschlauch ohne Düse verwenden. Kein Wasserhochdruckgerät benutzen.