## Endabdeckung/Zwischengehäuse #### Überprüfung des Eingangswellen- und Planetenträgerspiels | 14-364 |

3. Das Spiel zwischen der 25x31mm-Druckscheibe (A) und dem Sicherungsring (B) mit einer Fühlerlehre (C) messen. ZUR BEACHTUNG: Die Messung an mindetens drei St ellen durchführen, den Mittelwert berechnen und als tatsächliches Spiel verwenden. SOLLWERT: 0,05 – 0,115 mm Liegt das Spiel außerhalb des Sollwerts, die 25x31mm-Druckscheibe (A) entfernen und ihre Stärke messen. |  | Eine neue Druckscheibe wählen und einbauen und mit dem Sicherungsring sichern, dann die Prüfung erneut durchführen. DRUCKSCHEIBE; 25 x 31 mm
   Nr. | Teile-Nr. | Stärke
   A | 90451-P4V-000 | 1,05 mm
   B | 90452-P4V-000 | 1,12 mm
   C | 90453-P4V-000 | 1,19 mm
   D | 90454-P4V-000 | 1,26 mm
   E | 90455-P4V-000 | 1,33 mm
   F | 90456-P4V-000 | 1,40 mm
   G | 90457-P4V-000 | 1,47 mm
   H | 90458-P4V-000 | 1,54 mm
   I | 90459-P4V-000 | 1,61 mm
   J | 90460-P4V-000 | 1,68 mm
   K | 90461-P4V-000 | 1,75 mm
   L | 90462-P4V-000 | 1,82 mm
   M | 90480-P4V-000 | 1,085 mm
   N | 90481-P4V-000 | 1,155 mm
   O | 90482-P4V-000 | 1,225 mm
   P | 90483-P4V-000 | 1,295 mm
   Q | 90484-P4V-000 | 1,365 mm
   R | 90485-P4V-000 | 1,435 mm
   S | 90486-P4V-000 | 1,505 mm
   T | 90487-P4V-000 | 1,575 mm
   U | 90488-P4V-000 | 1,645 mm
   V | 90489-P4V-000 | 1,715 mm
   W | 90490-P4V-000 | 1,785 mm
Nach dem Auswechseln der 25x31mm-Druckscheibe erneut überprüfen, ob das Spiel innerhalb der Toleranz liegt. Sicherstellen, daß der Außendurchmesser des Sicherungsrings max. 30,7 mm beträgt.