## Zylinderkopf #### Bauteile-Lageindex (Fortsetzung) | 6-6 |

Motor D16W8:

| LEERLAUFBAUGRUPPE LEERLAUFHALTER KIPPHEBELBAUGRUPPE Überholen, Seite 6-36 Überprüfung, Seite 6-38 PASSSTIFT NOCKENWELLE. Überprüfung, Seite 6-40 EINLASSVENTILFEDER DICHTUNG NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE EINLASSVENTILDICHTUNG Auswechseln, Seite 6-42 VENTILFÜHRUNG Auswechseln, Seite 6-44 HINTERE ABDECKUNG GUMMIDICHTUNG AUSLASSVENTIL Ausbau, Seite 6-42 Einbau, Seite 6-48 EINLASSVENTIL ZYLINDERKOPF Ausbau, Seite 6-28 Überprüfung, Seite 6-34 Einbau, Seite 6-50 VENTILFÜHRUNG VENTILFEDERSITZ AUSLASSVENTILFÜHRUNG AUSLASSVENTILFEDER FEDERHALTER KEGELSTÜCKE VTEC-MAGNETVENTILFILTER VTEC-MAGNETVENTIL ZYLINDERKOPFSTOPFEN O-RING ÖLDÜSE O-RING