## M/T Differential #### Axialspiel des Differentials einstellen | 13-64 |

Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm I.D. 07746-0030100 Die 80 mm-Beilegscheibe (A) in der korrekten Größe einbauen. Die Differentialbaugruppe in das Kupplungsgehäuse einsetzen. |  | Das Getriebegehäuse an das Kupplungsgehäuse anbauen, dann die 8 mm-Flanschschrauben kreuzweise in mehreren Schritten festziehen. 8 x 1,25 mm 27 Nm Das Spezialwerkzeug verwenden, um die Differentialbaugruppe so einzusetzen, dass sie das Kupplungsgehäuse unten berührt. Das Spiel zwischen 80 mm-Beilegscheibe und äußerem Laufring des Lagers im Getriebegehäuse messen. Sollwert: 0 - 0,10 mm a a a