## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der mittleren, unteren Armaturentafelverkleidung | 20-217 |

3. ZUR BEACHTUNG: Einen Schlitzschraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Den Aschenbecherhalter (A) entfernen. Den Aschenbecher (B) ausbauen. Die Schrauben herausdrehen, dann den Aschenbecherhalter ausbauen. Die Lampenfassung (C) der Aschenbecherleuchte abziehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
2. |  | Die mittlere untere Armaturentafelverkleidung (A) ausbauen. Die Schrauben (B) und Clips (C) entfernen. Die Abdeckung vorsichtig herausziehen, um die Haken (D) und Stifte (E) zu lösen.
   Lage der Befestigungen
   B : Schraube, 2 | C : Clip, 2
Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Sicherstellen, daß die Lampenfassung der Aschenbecherleuchte richtig angeschlossen ist.