## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Symptom-Fehlersuchindex | 14-239 |

Diese Symptome lösen KEINE Fehlercodes (DTCs) aus und aktivieren auch NICHT das Blinken der -Anzeigeleuchte. Falls die Störungsanzeigeleuchte (MIL) aufleuchtet oder die -Anzeigeleuchte blinkt, auf Fehlercodes überprüfen. Wenn das Fahrzeug eines der in folgender Tabelle aufgeführten Symptome aufweist, die mögliche(n) Ursache(n) in der aufgeführten Schrittfolge überprüfen, bis die Störung festgestellt wurde.

Symptom | Mögliche Ursache(n) | Hinweise
Beim Einschalten der Zündung (II) leuchtet die - Anzeigeleuchte auf und bleibt eineschaltet oder sie leuchtet überhaupt nicht auf. | Datenübertragungsleitung zwischen Multiplex- Steuergerät und Instrumentenbaugruppe defekt Durchgebrannte Anzeigeleuchten-Glühlampe | Überprüfen, ob die MIL den Code für die Datenübertragungsleitung zwischen Multiplex-Steuergerät und Instrumentenbaugruppe anzeigt (siehe Seite 22-273). Wenn die MIL den Code nicht anzeigt, die Anzeigeleuchten-Glühlampe auswechseln (siehe Seite 22-87).
Die - oder - Anzeigeleuchte leuchtet bei Stellung des Wählhebels in der betreffenden Position nicht auf. | Datenübertragungsleitung zwischen Multiplex- Steuergerät und Instrumentenbaugruppe defekt Durchgebrannte Anzeigeleuchten-Glühlampe | Überprüfen, ob die MIL den Code für die Datenübertragungsleitung zwischen Multiplex-Steuergerät und Instrumentenbaugruppe anzeigt (siehe Seite 22-273). Wenn die MIL den Code nicht anzeigt, die Anzeigeleuchten-Glühlampe auswechseln (siehe Seite 22-87).
Motor startet nicht | Schaltzug gerissen/falsch eingestellt PCM defekt Getriebe- Fahrbereichsschalter defekt Schwungscheibenbaugruppe defekt | Auf losen Schaltzug am Wählhebel und an der Getriebesteuerwelle überprüfen. Die Anzeige durch die -Anzeigeleuchte überprüfen und auf einen losen Stecker des Getriebe-Fahrbereichsschalters achten.