## Automatikgetriebe #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-7 |

5-Türer In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen müssen befolgt werden. Die Schrauben, mit denen die Unterseite des Handschuhfachs montiert ist, herausdrehen, dann das Handschuhfach durch gleichzeitiges Entfernen der Anschläge herausnehmen. Die untere Abdeckung entfernen. Die Befestigungsschrauben (A) an beiden Seiten des PCM herausdrehen und die obere Befestigungsschraube (B) lösen. Dann das PCM (C) herausnehmen. |  | Die Schaltung am PCM gemäß dem Fehlersuchdiagramm mit einem digitalen Multimeter (A) und einem Meßtaster (B) mit konischer Spitze wie dargestellt prüfen. Wenn die Kabelseite des Steckers nicht zugänglich ist oder die Kabelseite abgedichtet ist, den Stecker abziehen und die Stecker von der Klemmenseite aus mit dem Meßtaster testen. Den Prüfstift nicht mit Gewalt einführen.