## Glossar #### Fortsetzung | 6-20 |

Nitrozelluloselack | Eine Lackart, die Zellulosenitrat oder sonstige Chemikalien enthält und die durch Verdunstung des Lösungsmittels trocknet.
Meraminharz | Wird als Bestandteil für Aminoalkydharzlack und Einbrenn-Acrylharzlack verwendet.
Metallic-Lack | Lack mit Aluminiumpuder zur Erzielung eines metallischen Glanzes
Ausnebeln | Lackieren an Übergangsbereichen. Eine geringfügige Lackmenge kann durch langsam verdunstenden Verdünner aufgelöst werden, oder es kann nur Verdünner mit geringfügigem Druck aufgetragen werden. 150-200kPa (1,5-2,0 kg/cm²)
Mischwaage | Farbmischvorrichtung
Überlappen | Ein Ineinanderübergehen der Spritzbilder
Übersprühen | Ablagerung von Lackpartikeln auf angrenzenden Teilen über den zu lackierenden Bereich hinaus
Rührarm | Ein Werkzeug zum Mischen von Lack
Lackierstaub | Lackstaub, der beim Sprühen entsteht
Papierspender | Eine Papierausgabevorrichtung (Abdeckgerät), die sowohl Papier als auch Abklebeband ausgibt
Schrammen | Kratzerspuren
Aufrauhen | Partikel auf der lackierten Oberfläche werden leicht mit feinem Schleifpapier (600er oder feiner) poliert.
Abbinden (Absetzen) | Verdunstungszeit des Lösungsmittels im Lack, bevor die Schicht durch Wärmeentwicklung oder Einbrennen trocknet. (Kann synonym betrachtet werden mit der Abdunstzeit).
Einschichtlackierung | Auftragen einer einzelnen Lackschicht
Besprühen kleiner Flächen | Lackieren kleiner Flächen wie z.B. beim Ausbessern
Grundlack | Grundlack (wie z.B. Grundierung und Haftvermittler) Kann auf den unteren Teil des Wagens zur Geräuschdämmung und zur Rostschutzbehandlung aufgetragen werden.