## Kraftstoffzufuhr #### Ablassen des Kraftstoffdrucks | 11-130 |

Vor dem Abtrennen von Kraftstoffleitungen oder -schläuchen, muß der Systemdruck durch Abnehmen des Kraftstoffrohr/Schnellanschlußfittings im Motorraum abgelassen werden. Sicherstellen, daß der Diebstahlschutzcode für das Radio bekannt ist, dann die Frequenzen für die Festsenderspeichertasten notieren. Die Zündung ausschalten. Das Handschuhfach ausbauen (siehe Seite 20-79), dann das PGM-FI-Hauptrelais 2 (A) herausnehmen. Modell LHD: Modell RHD: Den Motor starten und laufen lassen, bis er stehen bleibt. ZUR BEACHTUNG: Die DTCs bzw. zeitweise auftretenden DTCs P0301, P0302, P0303 oder P0304 können während dieses Vorgangs angezeigt werden. Wenn DTCs gespeichert werden, können sie ignoriert werden. |  | Die Zündung ausschalten. Den Kraftstofftankdeckel abnehmen und den Kraftstoffdruck aus dem Kraftstofftank ablassen. Das negative Kabel von der Batterie abklemmen. Die Schraube (A) herausdrehen, die Montagehalterung der Kraftstoffzufuhrleitung (B) abnehmen, dann die Abdeckungen der Schnellanschluß-Fittings (C) abnehmen. Die Schnellanschluß-Fittings auf Verunreinigung prüfen und gegebenenfalls reinigen. Einen Lumpen oder einen Werkstattlappen über die Schnellanschluß-Fittings (A) legen.