## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-17 |

Die Deckung zwischen der Farbmarkierung (A) und dem radseitigen Gelenkende (B) kontrollieren. Das radseitige Gelenk (A) mit dem Gelenkfett füllen, das mit dem neuen Antriebswellensatz mitgeliefert wurde. Fettmenge Radseitiges Gelenk: In Japan produzierte Modelle: 105 – 115 g In den USA und Kanada produzierte Modelle: 90 – 110 g |  | Die Manschettenenden (A) an der Antriebswelle (B) und dem radseitigen Gelenk (C) anbringen. Die Lasche (A) des Bandes mit einer im Handel erhältlichen Manschettenbandzange (B) schließen.