## Schaltgetriebe #### Vorgelegewelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-41 |

Überschreitet das Spiel den Sollwert, eine neue Beilegscheibe aus der nachstehenden Tabelle auswählen. Liegt das in Schritt 16 gemessene Spiel innerhalb der Toleranzgrenzen, ein neues Kugellager anbauen. 35 mm-Beilegscheibe
| Teile-Nr. | Dicke
A | 23981-PPP-000 | 0,87 mm
AA | 23981-PPP-900 | 0,91 mm
B | 23982-PPP-000 | 0,95 mm
AB | 23982-PPP-900 | 0,99 mm
C | 23983-PPP-000 | 1,03 mm
AC | 23983-PPP-900 | 1,07 mm
D | 23984-PPP-000 | 1,11 mm
AD | 23984-PPP-900 | 1,15 mm
E | 23985-PPP-000 | 1,19 mm
AE | 23985-PPP-900 | 1,23 mm
F | 23986-PPP-000 | 1,27 mm
AF | 23986-PPP-900 | 1,31 mm
G | 23987-PPP-000 | 1,35 mm
AG | 23987-PPP-900 | 1,39 mm
H | 23988-PPP-000 | 1,43 mm
AH | 23988-PPP-900 | 1,47 mm
J | 23989-PPP-000 | 1,51 mm
AJ | 23989-PPP-900 | 1,55 mm
K | 23990-PPP-000 | 1,59 mm
AK | 23990-PPP-900 | 1,63 mm
L | 23991-PPP-000 | 1,67 mm
AL | 23991-PPP-900 | 1,71 mm
M | 23992-PPP-000 | 1,75 mm
AM | 23992-PPP-900 | 1,79 mm
N | 23993-PPP-000 | 1,83 mm
AN | 23993-PPP-900 | 1,87 mm
P | 23994-PPP-000 | 1,91 mm
AP | 23994-PPP-900 | 1,95 mm
Q | 23995-PPP-000 | 1,99 mm
|  | Das 6. Gangrad (A) auf Stahlblöcken (B) abstützen und mit einer Presse (C) und einem Aufsatz (D) die Vorgelegewelle aus dem Kugellager pressen. Die in Schritt 17 ausgewählte Beilegscheibe auswechseln, dann das Spiel erneut prüfen. Das 6. Gangrad (A) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse (B) montieren. a a a