## Scheibenwischer/Waschanlage #### Eingangstest am Wischintervallsteuergerät für die Heckscheibe (Fortsetzung) | 22-175 |

4. Diese Eingangstests bei noch abgezogenen Steckern durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn alle Eingangstests positiv ausfallen, muß das Steuergerät defekt sein; das Gerät auswechseln.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
1 | GRN | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Offener Stromkreis im Kabel
10 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G553) Offener Stromkreis im Kabel
2 | BLU/YEL | Zündung eingeschaltet (II) und Scheibenwischerschalter auf HI | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Sicherung Nr. 20 (20A) [Nr. 20 (30 A)] im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum durchgebrannt Wisch-/Waschanlagenschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
11 | BLU | Zündung eingeschaltet (II) und Scheibenwischerschalter auf LO
12 | BLU/BLK | Zündung eingeschaltet (II) und Scheibenwischerschalter auf INT
19 | GRN | Zündung eingeschaltet (II) und Wählhebel in Position | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 10 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Rückfahrscheinwerferschalter defekt (M/T) Getriebebereichschalter (A/T) defekt Offener Stromkreis im Kabel
6 | WHT/RED | Zündung (II) und Heckscheibenwisch- /Waschan-lagenschalter eingeschaltet | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Heckscheiben-Wisch-/Waschanlagenschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
4 | LT GRN/ RED | Zündung (II) und Heck- scheibenwischerschalter eingeschaltet | An Masse legen: Der Heckscheibenwischermotor muß laufen.
9 | LT GRN | Zündung eingeschaltet (II) | An Masse legen: Der Heckscheibenwischermotor muß laufen | Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Heckscheibenwischermotor defekt Offener Stromkreis im Kabel
20 | LT GRN/BLK | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Heckscheibenwischermotor defekt Offener Stromkreis im Kabel

[ ]: Modell KE, 5-Türer