## Klimaanlage #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-126 |

4-Türer DTC 14: Offener Stromkreis im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors Den 2P-Stecker des Verdampfertemperatursensors abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 des Verdampfertemperatursensors messen. VERDAMPFERTEMPERATURSENSOR Klemmenseite der Stecker Liegt der Widerstand innerhalb der im Graphen dargestellten Toleranz? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Den Verdampfertemperatursensor auswechseln. Den Stecker B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen. |  | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 7 des Steckers B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und Klemme Nr. 2 des 2P-Steckers des Verdampfertemperatursensors prüfen. STECKER B (22P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES VERDAMPFERTEMPERATURSENSORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und Verdampfertemperatursensor reparieren. Den Stecker A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen.