## Außenleuchten #### Auswechseln der Nebelscheinwerfer | 22-117 | ## Einstellung der Nebelscheinwerfer

(Modell KH) Die beiden Schrauben aus dem Nebelscheinwerfer (A) herausdrehen. NEBELSCHEINWERFER: 55 W Den 2P-Stecker (B) vom Nebelscheinwerfer abziehen. |  | (Modell KH) Vor dem Einstellen der Nebelscheinwerfer: Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen. Sicherstellen, daß die Reifendrücke korrekt sind. Der Fahrer oder eine Person mit dem gleichen Gewicht muß auf dem Fahrersitz sitzen. Die Nebelscheinwerfer durch Drehen des Einstellers (A) entsprechend den regionalen Vorschriften einstellen.