## Karosserie ####  |  |

Türen

Bauteile-Lageindex - Vordertür | 20-2
Aus-/Einbau der Vordertürverkleidung – Manueller Fensterheber | 20-3

Spiegel

Auswechseln des Spiegelhalters | 20-5

Innenverkleidung

*Auswechseln des Teppichs | 20-6

Stoßfänger

Aus-/Einbau des Frontstoßfängers | 20-8

Heckklappe

Auswechseln der Öffnungsstrebe der Heckklappe | 20-9

Außenverkleidung

Auswechseln des Emblems | 20-10

Öffner

Auswechseln des Motorhauben-Öffnerseilzugs | 20-11
Auswechseln des Tankdeckel-Öffnerseilzugs | 20-12

ZUR BEACHTUNG: Zu Punkten, die nicht in diesem Kapitel aufgeführt sind, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD.

Modelländerungen im Überblick für den 5-Türer

Die in GB hergestellten Fahrzeuge wurden hinzugefügt. Die LHD-Modelle wurden hinzugefügt; für die LHD-Modell gilt sinngemäß das gleiche wie für die RHD-Modelle. (Die LHD-Modelle und die RHD-Modelle sind symmetrisch.) Bei einigen Modellen wurden an den Vordertüren manuelle Fensterheber hinzugefügt. Bei einigen Modellen wurde ein manuell verstellbarer Türspiegel hinzugefügt; der Aus-/Einbau des Spiegelhalters ist in diesem Fall unterschiedlich. Der Aus-/Einbau der Fußstütze wurde geändert. Bei einigen Modellen wurde die Scheinwerfer-Waschanlage in den Frontstoßfänger integriert. Das Auswechseln der Heckklappen-Öffnungsstrebe wurde geändert. Einige Embleme wurden hinzugefügt und die Befestigungspunkte wurden geändert. Bei den LHD-Modellen wurde das Auswechseln von Motorhauben- und Tankdeckel-Öffnerseilzügen hinzugefügt.

a a a