## PGM-FI-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-75 |

DTC P0139: Sekundäre HO2S (Sonde 2) – Langsame Reaktion Das ECM/PCM rückstellen (siehe Seite 11-4). Den Motor anlassen. Den Motor mit 3.000 min-1 ohne Last (in Position P oder N) laufen lassen, bis der Kühlerlüfter anspringt. Die Ausgangsspannung der sekundären HO2S (Sonde 2) bei 3000 min-1 mit dem Scanner überprüfen. Bleibt die Spannung 2 Minuten lang zwischen 0,3 und 0,8 V? JA - Die sekundäre HO2S (Sonde 2) auswechseln. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Auf schlechte Anschlüsse oder lockere Kabel an der sekundären HO2S (Sonde 2) und am ECM/PCM prüfen. |  |