## Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen #### (außer Modelle für Europa, Australien und Neuseeland) | 3-12 |

Aufgeführt nach zurückgelegter Wegstrecke/verstrichener Zeit

Wartung bei angegebener Kilometerzahl oder zu angegebener Zeit (je nachdem, was zuerst eintritt). | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl wechseln | Alle 5 000 km oder 6 Monate
Motorölfilter auswechseln | Alle 10 000 km oder 6 Monate
Luftfilterelement reinigen oder auswechseln | Alle 20 000 km
Ventilspiel überprüfen | mit Katalysator | Alle 40 000 km
ohne Katalysator | Alle 20 000 km
Kraftstoff-Filter auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln | ohne Platin-Elektrode | mit Katalysator | Alle 40 000 km
ohne Katalysator | Alle 20 000 km
mit Platin-Elektrode | Alle 100 000 km
Steuerriemen austauschen und Wasserpumpe überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Keilriemen kontrollieren und nachstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Leerlaufdrehzahl überprüfen | mit Katalysator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ohne Katalysator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Motorkühlmittel auswechseln | Nach 200 000 km oder 120 Monaten, danach alle 100 000 km oder 60 Monate
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Automatikgetriebe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Honda Multi Matic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Vordere und hintere Bremsen überprüfen | Alle 100 000 km oder 6 Monate
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Reifen umsetzen (Reifendruck und -zustand mindestens einmal monatlich prüfen.) | Alle 100 000 km
Sichtprüfung von Folgendem durchführen:
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten | Alle 10 000 km oder 6 Monate
Aufhängungsbauteile
Antriebswellenmanschetten
Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alle Flüssigkeitsstände und Zustand von Flüssigkeiten
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und -anschlüsse

Den Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen befolgen, wenn das Fahrzeug VORWIEGEND unter einer oder mehreren der folgenden Einsatzbedingungen gefahren wird:

- Fahrten von weniger als 8 km pro Strecke oder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von weniger als 16 km pro Strecke.
- Fahrten bei extrem hohen Temperaturen (über 35 °C)
- Lange Leerlaufzeiten oder übermäßiges Stop-and-Go-Fahren
- Ziehen eines Anhängers, Fahrten mit Dachgepäckträger oder in bergigem Gelände.
- Fahrten auf schlammigen, staubigen oder mit Streusalz bestreuten Straßen.

a a a