## Sitze #### Zerlegung und Zusammenbau des Vordersitzes-Beifahrerseite | 20-40 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen müssen befolgt werden. Siehe das Werkstatthandbuch zu '01 CIVIC, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.

Den Sitz wie dargestellt zerlegen.

Der Zusammenbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung; dabei folgende Punkte beachten:

- Allzweckfett auf die beweglichen Teile der Sitzschiene auftragen.
- Um Faltenbildung beim Anbringen des Sitzlehnenbezugs zu vermeiden, darauf achten, daß das Material gleichmäßig über die Halterung gezogen wird.
- Sicherstellen, daß der Rücksitzzugangsseilzug korrekt angeschlossen ist.
- Beschädigte Clips und Drahtschlingen durch neue ersetzen.

| SITZLEHNE KOPFSTÜTZE SEITEN-AIRBAGSTECKER HÄNGERFEDER HAKEN Den Sitzpolsterbezug von der Polsterrahmenfeder lösen HAKEN HAKEN (Fünf Stellen) OPDS-KABELBAUM MITTLERE ABDECKUNG CLIP SITZPOLSTERRAHMEN/ SITZSCHIENEN SCHIEBERHEBEL HAKEN CLIP CLIP VERSTELLABDECKUNG HAKEN LEHNENVERSTELLKNOPF RÜCKSITZZUGANGSKNOPF SCHRAUBE RÜCKSITZZUGANGSSEILZUG DRAHTSCHLINGE