## EGR-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-577 |

Die Zündung ausschalten. Den ECM/PCM-Stecker A (31P) abziehen. Klemme Nr. 1 des 6P-Steckers des EGR-Ventils mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen. 6P-STECKER DES EGR-VENTILS Kabelseite der Klemmenbuchsen Auf Stromdurchgang zwischen Klemme A13 des ECM/PCM-Steckers und Karosseriemasse prüfen. ECM/PCM-STECKER A (31P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 17 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen EGR-Ventil und ECM/PCM (A13) reparieren. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 des 6P-Steckers des EGR-Ventils und Karosseriemasse prüfen. 6P-STECKER DES EGR-VENTILS Kabelseite der Klemmenbuchsen |  | Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß im Kabel zwischen EGR-Ventil und ECM/PCM (A13) reparieren. NEIN - Mit Schritt 18 fortfahren. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 6 des 6P-Steckers des EGR-Ventils und Karosseriemasse prüfen. 6P-STECKER DES EGR-VENTILS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 19 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen EGR-Ventil und G101 reparieren. Den ECM/PCM-Stecker B (24P) abziehen. Klemme Nr. 4 des 6P-Steckers des EGR-Ventils mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen. 6P-STECKER DES EGR-VENTILS Kabelseite der Klemmenbuchsen