## Starteranlage #### Starter auswechseln | 4-8 |

Überprüfen, dass der Diebstahlsicherungscode für das Radio vorliegt. Dann die Frequenzen der Vorwahltasten notieren. Massekabel der Batterie abklemmen, dann das Pluskabel abklemmen. Stecker vom Klopfsensor abziehen. Befestigungsschraube (A) der Kabelbaumhalterung herausschrauben, dann die Halterungen des Ansaugkrümmers (B) abbauen. |  | Starterkabel (A) von Klemme B am Einrückrelais abziehen, dann das BLK/WHT-Kabel (B) von Klemme S abziehen. Die beiden Befestigungsschrauben des Starters herausschrauben und den Starter ausbauen. Einbau des Starters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Sicherstellen, dass die gecrimpte Seite der Ringklemme (A) nach außen weist. Pluskabel und Massekabel an die Batterie anschließen. Diebstahlsicherungscode für das Radio und dann die Voreinstellungen des Kunden für Radiosender eingeben. a a a