## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfdeckels (Fortsetzung) | 6-56 |

Die Schrauben in zwei oder drei Durchgängen anziehen. Im letzten Schritt alle Schrauben in der angegebenen Reihenfolge auf 9,8 Nm (1,0 kg-m) anziehen. Den Kabelbaumhalter (A) und die Gaszugklemmen (B) montieren. |  | Die Zündspulen einbauen (siehe Seite 4-24). Überprüfen, ob alle Leitungen, Schläuche und Stecker richtig installiert sind. Nach dem Zusammenbau mindestens 30 Minuten warten, bevor der Motor mit Öl befüllt wird.