## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-334 |

Die Schwungscheibe mit acht Schrauben (B) an der Zahnkranzscheibe (A) anbringen. Die Kurbelwellenriemenscheibe bei Bedarf drehen, um die Schrauben über Kreuz zunächst auf die Hälfte des vorgeschriebenen Moments und dann auf den vorgeschriebenen Wert anzuziehen. Nach dem Einsetzen der letzten Schraube sicherstellen, daß die Kurbelwelle frei dreht. Die Schwungscheibenabdeckung (C) und die Motorversteifungen (D) anbringen. Die Kugelgelenke (A) an den unteren Spurhebeln (B) anbringen und die Kronenmuttern (C) aufschrauben und die Splinte (D) einsetzen. Die Kugelgelenkbolzen (E) mit den unteren Spurhebeln verbinden und die Muttern (F) aufschrauben. Einen 5mm-Inbusschlüssel (G) oben in die Kugelgelenkbolzen einsetzen und die Muttern festziehen. |  | Die Abgasleitung A installieren. Den Stecker der sekundären beheizten Lambda-Sonde (A) anschließen und den Kabelbaum (B) in seine Klammern einsetzen.