## EPS-Komponenten #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 17-68 |

DTC | Erfaßtes Element | Hinweis
DTC: 12 | Eine Störung bei der Spannung für den Drehmomentsensor T/SIG | (siehe Seite 17-74)
DTC: 16 | Eine Störung bei der durchschnittlichen Spannung für den Drehmomentsensor VT3 und VT6 | (siehe Seite 17-76)
DTC: 17 | Eine Störung bei der Spannung für die 12V-Stromquelle Vcc 1 des Drehmomentsensors | (siehe Seite 17-78)
DTC: 18 | Eine Störung bei der Spannung für die 5V-Stromquelle Vcc 2 des Drehmomentsensors | (siehe Seite 17-78)
DTC: 22 | Eine Störung bei der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl | (siehe Seite 17-80)
| Übermäßige Änderung des Fahrgeschwindigkeits-Sensorsignals | (siehe Seite 17-80)
DTC: 23 | Eine Störung bei dem Motordrehzahlsignal-Schaltkreis | (siehe Seite 17-80)
DTC: 37 | Eine Störung bei dem Schaltkreis für die Eingangsmotorspannung im EPS-Steuergerät | (siehe Seite 17-81)
DTC: 41 | Eine Störung bei der Motorspannung | (siehe Seite 17-82)
DTC: 42 | Eine Störung bei dem motorgetriebenen Strom | (siehe Seite 17-84)
DTC: 43 | Eine Störung bei dem motorgetriebenen Strom | (siehe Seite 17-87)
DTC: 45 | Eine Störung bei dem motorgetriebenen Strom | (siehe Seite 17-84)
DTC: 47 | Eine Störung bei dem Motorrelais im EPS-Steuergerät | (siehe Seite 17-88)
DTC: 50 | Eine Störung bei der CPU im EPS-Steuergerät | (siehe Seite 17-89)
DTC: 51 | Eine Störung bei dem E2PROM im EPS-Steuergerät | (siehe Seite 17-89)
DTC: 62 | Sicherheitsrelais sitzt fest EIN | (siehe Seite 17-90)
DTC: 64 | Eine Störung aufgrund zu niedriger Batteriespannung | (siehe Seite 17-90)
| Sicherheitsrelais-Kontaktbeschädigung | (siehe Seite 17-90)
DTC: 66 | Eine Störung bei der motorgetriebenen Spannung | (siehe Seite 17-91)
DTC: 67 | Eine Störung bei dem Drehmomentsensor-I/F-Schaltkreis | (siehe Seite 17-91)
DTC: 68 | Eine Störung bei dem Verriegelungs-Schaltkreis | (siehe Seite 17-91)
DTC: 69 | Eine Störung bei dem Verriegelungs-Schaltkreis | (siehe Seite 17-92)