## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-19 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
MOTOR | Schmiersystem |  | Druck- und Ölsumpfschmierung, mit Trochoidpumpe
Ölpumpen-Fördermenge | bei Motordrehzahl 6.000 min-1 | 36.4 l/min
Wasserpumpen- Fördermenge | bei Motordrehzahl 6.000 min-1 | 130 l/min
Erforderlicher Kraftstoff | Modell KK | Benzin BLEIFREI mit ROZ 91 oder höher
Modelle KB, KE, KG, KR | Superbenzin BLEIFREI mit ROZ 91 oder höher
Modell KX | VERBLEITES BENZIN mit ROZ 91 oder höher (BLEIFREIES Benzin mit ROZ 95 darf ebenfalls verwendet werden)
Modell KY | VERBLEITES BENZIN mit ROZ 91 oder höher (BLEIFREIES Benzin mit ROZ 95 darf ebenfalls verwendet werden)
ANLASSER | Typ |  | Getriebeuntersetzung
Normale Ausgangsleistung |  | 1,0 kW
Zeitnennwert |  | 30 Sekunden
Drehrichtung |  | Vom Zahnrad her gesehen im Uhrzeigersinn
KUPPLUNG | Kupplung | M/T | Einscheiben-Trockenkupplung, Membranfeder
A/T | Drehmomentwandler
Reibungsfläche der Kupplung | M/T | 176 cm3
SCHALTGETRIEBE | Typ |  | 5 synchronisierte Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis | 1. Gang | 3,461
2. Gang | 1,869
3. Gang | 1,241
4. Gang | 0,969
5. Gang | 0,805
Rückwärtsgang | 3,230
Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelschrägstirnrad
Übersetzungsverhältnis | 4,411
AUTOMATIKGETRIEBE | Typ |  | Elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis | 1. Gang | 2.722
2. Gang | 1.468
3. Gang | 0.975
4. Gang | 0.674
Rückwärtsgang | 1.955
Achsantriebsübersetzung | Typ | Einzelschrägstirnrad
Übersetzungsverhältnis | 4.357
LENKUNG | Typ |  | Zahnstange, mit elektronischer/hydraulischer Unterstützung
Übersetzungsverhältnis |  | 14,49
Umdrehungen, Anschlag-zu-Anschlag |  | 2,83
Lenkraddurchmesser |  | 380 mm
AUFHÄNGUNG | Typ |  | Federbein
Hinten | Double Wishbone
Stoßdämpfer | Vorne und hinten | Teleskop. Hydraulik, Stickstoffüllung