## Klimaanlage #### Systemladung | 21-96 |

ACHTUNG Klimaanlagenkältemittel und Schmiermittel kann in Augen, Nase und Hals zu Reizungen führen. Beim Anschließen der Wartungsgeräte vorsichtig vorgehen. Kältemittel oder Dampf nicht einatmen.
2. Nur einen für Kältemittel HFC-134a (R-134a) geeigneten Meßgerätesatz verwenden. Einen mit einem Rückschlagventil ausgestatteten Unterdruckpumpenadapter verwenden, um den Rückfluß des Unterdruckpumpenöls zu verhindern. Wird das System versehentlich entleert, den Arbeitsbereich gründlich lüften, bevor mit den Wartungsarbeiten fortgefahren wird. Weitere Informationen zu Gesundheitsschutz und Sicherheit erhalten Sie beim Kältemittel- und Schmiermittelhersteller. Nach der Dichtheitsprüfung sicherstellen, daß das Hochdruckventil geschlossen ist, und den Motor anlassen. Den Motor bei einer Drehzahl unter 1500 min-1 laufenlassen. DREIVENTIL-MESSGERÄT NIEDERDRUCKVENTIL EVAKUIERUNGSVENTIL HOCHDRUCKVENTIL VAKUUMPUMPE HOCHDRUCKSCHNELLANSCHLUSS NIEDERDRUCKSCHNELLANSCHLUSS PRÜFVENTIL |  | ZWEIVENTIL-MESSGERÄT NIEDERDRUCKVENTIL HOCHDRUCKVENTIL EVAKUIERUNGSSPERRVENTIL VAKUUMPUMPE HOCHDRUCKSCHNELLANSCHLUSS NIEDERDRUCKSCHNELLANSCHLUSS PRÜFVENTIL Die Vordertüren öffnen. Die Klimaanlage einschalten. Den Temperaturwähler auf MAX COOL stellen. Den Betriebsartsteuerschalter auf VENT stellen. Den Lüfterschalter auf MAX stellen. Das Niederdruckventil öffnen und Kältemittel R-134a einfüllen.
   WARNUNG Das Hochdruckventil nicht öffnen. Die Dose nicht auf den Kopf stellen.
Das System mit Kältemittel füllen. Die vorgeschriebene Füllmenge nicht überschreiten; andernfalls wird der Kompressor beschädigt. Kältemittelfüllmenge: 500 bis 550 g Nach der Befüllung das Niederdruckventil und die Kältemitteldosen schließen. Das System überprüfen. Den Motor abstellen und den Füllschlauch schnell abtrennen. Das System mit einem für Kältemittel R-134a geeigneten Dichtheitsprüfer auf undichte Stellen überprüfen. Besonders auf undichte Stellen um Kompressor, Kondensator und Flüssigkeitsbehälter mit Trocknereinsatz herum prüfen.