## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-4 |

Den Gaszug (A) und den Cruise-Control-Zug (B) durch Lösen der Kontermuttern (C) entfernen, dann die Seilzugenden aus dem Gaspedalgestänge herausziehen. Fie Seilzüge beim Ausbau nicht verbiegen. Einen geknickten Seilzug stets durch einen neuen ersetzen. Die Handschuhfachanschläge ausbauen, dann das Handschuhfach öffnen. Die Stecker des Motorsteuergeräts (ECM)/Antriebsstrang-Steuermoduls (PCM) abziehen. |  | Die Kabelbaumkklemmen (A) und die Gummitülle (B) entfernen, dann den Motorkabelbaum durch die Trennwand herausziehen. Die Befestigungsschraube (A) der Einstellplatte, die Kontermutter (B) und die Befestigungsschraube (C) herausdrehen. Dann den Servolenk-(P/S-)Pumpenriemen (D) und die Pumpe ohne Abziehen der Servolenkschläuche ausbauen.