## A/T-Fahrbereichsanzeige #### Auswechseln des Getriebe-Fahrbereichsschalters (Fortsetzung) | 14-162 |

Den Getriebe-Fahrbereichsschalter (A) vorsichtig in die Steuerwelle (B) einsetzen, dabei mit dem 2,0mm-Fühlerlehrenblatt (C) den Schalter in Position halten. Die Schrauben am Getriebe-Fahrbereichsschalter anziehen und dabei den Schalter weiterhin in Position halten. Beim Anziehen der Schrauben darf der Getriebe-Fahrbereichsschalter nicht bewegt werden. Die Fühlerlehre entfernen. |  | Den Stecker sicher anschließen, dann die Abdeckung des Getriebe-Fahrbereichsschalters anbringen. Die Zündung einschalten (II). Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und die Synchronisierung zwischen Getriebe-Fahrbereichsschalter und A/T-Fahrbereichsanzeige kontrollieren. Die Räder frei drehen lassen, dann den Motor anlassen. Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und folgendes überprüfen: Eine andere Position als oder anlassen. Die Rückfahrscheinwerfer leuchten auf, wenn der Wählhebel in Position geschaltet wird.