## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-61 |

Position

Das PCM schaltet die Schaltmagnetventile A und B ein. Schaltventil 1. – 2. Gang und Schaltventil 2. – 3. Gang geben die Öffnungen frei, über die der CPC-Druck (5) zur Kupplung 2. Gang geleitet wird; am Schaltventil 2. – 3. Gang wird der CPC-Druck (5) zum Kupplungsdruck 2. Gang (20). Die Kupplung 2. Gang wird mit dem Kupplungsdruck 2. Gang (20) beaufschlagt, und die Kupplung 2. Gang wird eingerückt.

Der durch den Wählschieber geleitete Leitungsdruck (4) wird auch zur Kupplung 1. Gang geleitet, und die Kupplung 1. Gang wird eingerückt. Allerdings wird aufgrund der Freilaufkupplung keine Kraft übertragen.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Begriffe "Links" oder "Rechts" beziehen sich auf die jeweilige Richtung im Hydraulikdiagramm.
- Es gibt 4 Hydraulikkreisläufe; Getriebe mit 6 Positionen, Getriebe mit 6 Positionen und mit Zusatzruckdämpfer 3. Gang, Getriebe mit 7 Positionen und Getriebe mit 7 Positionen und mit Zusatzruckdämpfer 3. Gang. Die Abbildung zeigt den Kreislauf des Getriebes mit 7 Positionen; beim Kreislauf für das Getriebe mit 6 Positionen entfällt die Haltekupplungsleitung 1. Gang.