## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-333 |

Den Fahrschemel (A) mit einem 4x4x40"-Holzklotz (B) abstützen und bis auf Karosseriehöhe anheben. Die vier Fahrschemel-Befestigungsschrauben (A) und die 10x1,25mm-Schrauben (B) locker einsetzen. |  | Die Referenzmarkierungen (A) auf die Mittellinie der Schraubenköpfe (B) ausrichten, dann die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen. Die Schrauben der hinteren Aufhängung einsetzen. Den Getriebebock unter dem Getriebe fortnehmen.