## Allgemeine Informationen #### Tür- und Stoßfängerverstärkungsstreben | 1-10 |

Die Tür- und Stoßfängerverstärkungsstreben bei Honda-Fahrzeugen sind aus einem Metall gefertigt, das hochfestem Stahl entspricht.

Bei Erwärmung von hochfestem Stahl nimmt die Festigkeit des Stahls ab. Wird hochfester Stahl beschädigt, wie dies bei einem Unfall der Fall ist, bei dem die Tür- und Stoßfängerverstärkungsstreben verbogen werden, können die Streben brechen, wenn der Versuch unternommen wird, sie zu richten.

Aus diesem Grund dürfen die Tür- und Stoßfängerverstärkungsstreben NIEMALS repariert werden, sondern müssen bei Beschädigung ausgewechselt werden.

ZUR BEACHTUNG: Bei Beschädigung einer Türverstärkungsstrebe muß die gesamte Türblechbaugruppe ausgewechselt werden.

| TRÄGER DER HECKSTOSSFÄNGER- VERSTÄRKUNG TRÄGER DER HINTERTÜRVERSTÄRKUNG TRÄGER DER VORDERTÜRVERSTÄRKUNG TRÄGER DER FRONTSTOSSFÄNGER- VERSTÄRKUNG