## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Kupplung | 2-14 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kupplungspedal | Höhe vom Boden |  | 198 mm | -
Weg |  | 130 -140 mm | -
Spiel |  | 8 -18 mm | -
Ausrückhöhe vom Boden |  | 113 mm min. | -
Schwungrad | Schlag an Kupplungs-Berührungsfläche |  | 0,06 mm max. | 0,15 mm
Kupplungsscheibe | Nietkopftiefe | Motor D17A | 1,65 -2,25 mm | 0,8 mm
Außer Motor D17A | 1,2 -1,7 mm | 0,2 mm
Stärke |  | 8,3-9,0 mm | 5,7 mm
Druckplatte | Verzug |  | 0,03 mm max. | 0,15 mm
Höhe der Membranfederfinger | Mit Fühlerlehre und Spezial-werkzeug messen | Motoren D16W7, D16W8, D16W9, D16V2 | 0,6 mm max. | 0,8 mm
Motoren außer D16W7, D16W8, D16W9, D16V2 | 0,6 mm max. | 1,0 mm

a a a