## PCV-System #### Überprüfung und Test des PCV-Ventils | 11-159 |

Das PCV-Ventil (A), die Schläuche (B) und Anschlüsse auf Undichtigkeit und ungehinderten Verlauf prüfen. Prüfen, ob im Leerlauf ein klickendes Geräusch vom PCV-Ventil zu hören ist, wenn der Schlauch zwischen PCV-Ventil und Ansaugkrümmer leicht mit den Fingern oder einer Zange zusammengedrückt (A) wird. Ist kein klickendes Geräusch zu hören, die Gummitülle des PCV-Ventils auf Risse oder Beschädigung prüfen. Ist die Gummitülle in Ordnung, das PCV-Ventil auswechseln und erneut prüfen. |  |