## Automatikgetriebe #### Fehlersuche – Sicherheits-Steuermechanismus-Schaltkreis (Fortsetzung) | 14-73 |

Die Zündung einschalten (II). Die Spannung zwischen Klemme Nr. 1 des Steckers des Verriegelungsrelais und Karosseriemasse prüfen. STECKER DES VERRIEGELUNGSRELAIS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 10 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis oder Kurzschluß im Kabel zwischen Klemme Nr. 1 des Steckers des Verriegelungsrelais und dem Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum reparieren. Die Zündung ausschalten. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 3 des Steckers des Verriegelungsrelais und Karosseriemasse prüfen. STECKER DES VERRIEGELUNGSRELAIS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 12 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme Nr. 3 des Steckers des Verriegelungsrelais und Masse (G451) reparieren oder schlechte Masse (G451) reparieren. |  | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 5 des Steckers des Verriegelungsrelais und Klemme Nr. 3 des Steckers des Verriegelungs-Steuergeräts prüfen. STECKER DES VERRIEGELUNGS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 13 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme Nr. 5 des Steckers des Verriegelungsrelais und dem Verriegelungs-Steuergerät reparieren.

a a a