## Klimaanlage #### Auswechseln des Außentemperatursensors (Fortsetzung) | 21-151 | Test des Außentemperatursensors

5-Türer Die Sicherung lösen und den Außentemperatursensor ausbauen, dann den 2P-Stecker abziehen. Der Einbau des Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Den Sensor in Eiswasser tauchen und den Widerstand messen. Dann heißes Wasser auf den Sensor gießen und überprüfen, ob sich der Widerstand ändert. Den Widerstandwert zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 des Außentemperatursensors mit den Vorgaben im Graphen vergleichen; der Widerstand muß innerhalb des Toleranzbereichs liegen.