## Wellen und Kupplungen #### Zerlegung der Kupplung | 14-205 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Kupplungsfederspanner-Satz, 07LAE-PX40000 Kupplungsfederspanner-Aufsatz, 07LAE-PX40100 Kupplungsfederspanner-Aufsatz, 07HAE-PL50101 Kupplungsfederspanner-Schraubenbaugruppe, 07GAE-PG40200 Zange für Sicherungsringe, 07LGC-0010100 Den Sicherungsring (A) entfernen, dann die Kupplungsendlamelle, die Kupplungsscheiben und die Lamellen mit einem Schraubendréher (B) ausbauen. Die gewählte Federscheibe auf den Kupplungen 1., 3. und 4. Gang herausnehmen. |  | Die Tellerfeder aus der Haltekupplung 1. Gang (Getriebe mit 7 Positionen) herausnehmen. Das Spezialwerkzeug an die Kupplungsbaugruppe ansetzen.