## Motorblock #### Auswechseln des Kurbelwellen-Hauptlagers (Fortsetzung) | 7-8 |

Auswahl des Hauptlagers Lage der Codes auf den Kurbelwellenbohrungen Ein Code für jede der fünf Hauptzapfenbohrungen ist in Form von Buchstaben am Ende des Motorblocks eingestanzt. Zur Auswahl der richtigen Lager diese Buchstaben und die auf der Kurbelwelle eingestanzten Zahlen (Codes für Hauptzapfengröße) verweden. Wenn die Codes aufgrund von angesammeltem Staub oder Schmutz unlesbar sind, dürfen sie nicht mit einer Drahtbürste oder einem Schaber abgekratzt, sondern nur mit Lösungsmittel oder Reinigungsmittel gereinigt werden. BOHRUNG Nr. 1 (RIEMENSCHEIBENENDE) BOHRUNG Nr. 4 (MITNEHMERSCHEIBENENDE) |  |