## Motorblock #### Kurbelwelle einbauen (Fortsetzung) | 7-28 | Ölwanne einbauen

Das Schwallblech anbauen. Ölpumpe einbauen (siehe Seite 8-12). Ölwanne einbauen (siehe Seite 7-28). Zylinderkopf einbauen (siehe Seite 6-42). Getriebe einbauen (siehe Seite 13-10). Motor einbauen (siehe Seite 5-10). |  | Alte Flüssigdichtung von den Auflageflächen, Schrauben und Schraubenbohrungen der Ölwanne entfernen. Die Ölwannenpassflächen reinigen und trocknen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S) gleichmäßig auf die Tragrahmen-Passflächen der Ölwanne und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. HINWEIS: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn nach dem Auftragen der Flüssigdichtung mehr als fünf Minuten vergangen sind. Stattdessen nach dem Entfernen der angetrockneten Dichtungsreste neue Flüssigdichtung auftragen. Die Ölwanne einbauen. Die Schrauben in zwei oder drei Schritten anziehen. Im letzten Schritt alle Schrauben der Reihe nach mit 12 Nm festziehen. a a a