## Ansaugluftsystem #### Einstellung des Gaszugs | 11-149 |

Das Seilzugspiel am Gasgestänge überprüfen. Der Durchhang (A) muß zwischen 10 und 12 mm betragen. Ist der Durchhang nicht vorschriftsgemäß (10-12 mm), die Kontermutter (B) lösen, die Einstellmutter (C) drehen, bis der Durchhang (A) vorschriftsgemäß ist, dann die Kontermutter (B) wieder anziehen. Ist der Gaszug richtig eingestellt, überprüfen, ob die Drosselklappe ganz öffnet, wenn das Gaspedal bis zum Boden durchgetreten wird. Ebenso prüfen, ob die Drosselklappe in die Leerlaufstellung zurückkehrt, wenn das Gaspedal losgelassen wird. |  |