## Motorblock #### Ölwanne einbauen (Fortsetzung) | 7-29 |

Kupplungsdeckel (A) anbauen und die zwei Getriebe-Befestigungsschrauben (B) festziehen. Ist der Motor noch im Fahrzeug eingebaut, den Hilfsrahmen einbauen. Hilfsrahmen einbauen. Die Bezugslinien auf dem Hilfsrahmen mit den Schraubenkopfmitten ausrichten und die Schrauben anziehen (siehe Schritt 4 auf Seite 5-11). Vordere Befestigungsschraube anziehen (siehe Schritt 5 auf Seite 5-11). Befestigungsschrauben des hinteren Getriebelagers festziehen (siehe Schritt 6 auf Seite 5-12). Die Kugelgelenke der unteren Querlenker anbauen (siehe Schritt 10 auf Seite 18-5). Nach dem Zusammenbau Öl frühestens nach 30 Minuten einfüllen. |  | a a a