## Schiebedach #### Test/Auswechseln des Schalters | 22-157 |

4-Türer: Die untere Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-76). Den 6P-Stecker (A) vom Schiebedachschalter (B) abziehen und den Schiebedachschalter ausbauen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. |  | 5-Türer: Die Leseleuchte ausbauen (siehe Seite 22-137). Den Schiebedachschalter (A) hinter dem Dachhimmel herausdrücken. Den 5P-Stecker (B) vom Schiebedachschalter abziehen und den Schiebedachschalter ausbauen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen.