## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-20 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
RADEINSTELLUNG | Sturz | Vorne | 0°
Hinten | -0°45'
Nachlauf | Vorne | 1°33'
Gesamtspur | Vorne | 0 mm
Hinten | In 2 mm
BREMSE | Typ der Betriebsbremse | Vorne | Servounterstütze, selbstnachstellende, innenbelüftete Scheibenbremse
Hinten | Servounterstütze, selbstnachstellende, unbelüftete Scheibenbremse oder Trommel
Typ der Feststellbremse |  | Mechanisch auf beide Hinterräder wirkend
Bremsklotzfläche | Vorne | 35 cm2 x 2
Bremsbackenfläche | Hinten | 67 cm2 x 2
REIFEN | Reifengröße vorne und hinten | Modell KK, KX | P185/65R 15 86H
Modell KE, KG, KB, KR, KY | P195-60R 15 88H
Größe des Ersatzreifens | Modell KG, KB, KR, KX | T125/70D 15 95M
KLIMAANLAGE | Kühlleistung |  | 3,870 kcal/h
Kompressor | Typ/Hersteller | Scroll/SANDEN
Anzahl der Zylinder | -
Füllmenge | 85,7 ml/U
Max. Drehzahl | 12000 min-1
Schmiermittelmenge | 130 ml
Schmiermitteltyp | SP-10 (Teile-Nr. 38897-P13-003, 38898-P13-003 oder 38899-P13-A01)
Kondensator | Typ | Wellrippenbtyp
Verdampfer | Typ | Wellrippentyp
Gebläse | Typ | Radialgebläse
Motortyp | 190 W/12 V
Drehzahlregelung | 9 verschiedene Drehzahlen möglich
Max. Leistung | 480 m3/h
Temperaturkupplung |  | Luftgemischregulierung
Kompressorkupplung | Typ | Einscheiben-Trockenkupplung, Antrieb über Rippenkeilriemen
Stromaufnahme bei 20°C | max. 42 W bei 12 V
Kältemittel | Typ | HFC-134a (R-134a)
Füllmenge | 500-550 g