## Dachblech #### Einbau | 3-25 |

Das neue Dachblech in Position bringen und festklemmen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4) und die Breite der montierten Dachzierleiste überprüfen. Das Knotenblech des Dachbogens montieren und das Dachblech heftschweißen. Die Windschutzscheibe, die Tür und die Heckscheibe provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Die Hauptschweißarbeit ausführen. AUSSENBLECH DACHBLECH SEITLICHER DACHHOLM ANSICHT (Z) KNOTENBLECH DES DACHBOGENS |  | Von der Innenseite des Fahrzeugs aus das obere A-Säulen-Innenblech, das hintere Innenblech sowie vorderen und hinteren Dachholm lochnahtschweißen. OBERES A-SÄULEN-INNENBLECH VORDERER DACHHOLM HINTERES INNENBLECH HINTERER DACHHOLM