## Automatikgetriebe #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-127 |

An den Positionen A und B, die auf die Mittellinie der Fahrschemel-Befestigungsschrauben (C) ausgerichtet sind, geeignete Referenzmarken anbringen. Den Fahrschemel mit einem 4x4x40"-Holzklotz und einem Wagenheber abstützen. |  | Die 10x1,25mm-Schrauben (A) und die 4 Fahrschemel-Befestigungsschrauben (B) herausdrehen, dann den Fahrschemel (C) absenken. Die Antriebswellen aus dem Differential ausbauen. Auf alle präzisionsgefertigten Oberflächen sauberes Motoröl auftragen und dann Plastiktüten über die Antriebswellenenden stülpen.