## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorblock (Fortsetzung) | 2-7 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kurbelwelle | Hauptzapfendurchmesser | Motor D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | 44,976-45,000 mm | -
Motor D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | 54,976-55,000 mm | -
Kurbelzapfendurchmesser | Motor D14Z5 | 39,976-40,000 mm | -
Motor D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | 41,976-42,000 mm | -
Motor D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | 44,976-45,000 mm | -
Kurbel-/Hauptzapfendurchmesser |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Kurbel-/Hauptzapfenunrundheit |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Axialspiel |  | 0,10-0,35 mm | 0,45 mm
Schlag |  | max. 0,03 mm | 0,04 mm
Kurbellwellenlager | Radialspiel Hauptlager - Zapfen bei Motor D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | Zapfen Nr. 1 Zapfen Nr. 5 | 0,018-0,036 mm | 0,05 mm
Zapfen Nr. 2 Zapfen Nr. 3 Zapfen Nr. 4 | 0,020-0,038 mm | 0,05 mm
Radialspiel Hauptlager - Zapfen bei Motor D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | Zapfen Nr. 1 Zapfen Nr. 5 | 0,018-0,036 mm | 0,05 mm
Zapfen Nr. 2 Zapfen Nr. 3 Zapfen Nr. 4 | 0,024-0,042 mm | 0,05 mm
Spiel des Pleuellagers |  | 0,024-0,042 mm | 0,05 mm

Schmierung

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Motoröl | Füllmenge | Motor D15Y4, D17A2 (Modell KU, KQ), D17A5 (Modell KN) | 4,2 l bei Motorüberholung 3,5 l bei Ölwechsel einschließlich Filter 3,3 l bei Ölwechsel ohne Filter
Motor D15Y4, D17A2 (Modell KU, KQ), D17A5 (Modell KN) | 4,2 l bei Motorüberholung 3,2 l bei Ölwechsel einschließlich Filter 3,0 l bei Ölwechsel ohne Filter
Ölpumpe | Spiel Innenrotor - Außenrotor |  | 0,06-0,18 mm | 0,20 mm
Spiel Pumpengehäuse - Außenrotor |  | 0,10-0,18 mm | 0,20 mm
Axialspiel Pumpengehäuse - Rotor |  | 0,02-0,07 mm | 0,15 mm
Öldruck bei Öltemperatur von 80 °C | Im Leerlauf | min. 70 kPa (0,7 kg/cm2)
bei 3000 min-1 | min. 340 kPa (3,5 kg/cm2)